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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА

	Наименование заказчика
	

	Наименование и адрес объекта установки
	

	ФИО
	

	E-mail
	

	Телефон
	

	I.
	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА

	1. 
	Применение
	☐ дренаж паропровода
☐ после теплообменного оборудования
_______________________________________
☐ другое  _______________________________

	2. 
	Рабочая среда
	☐ насыщенный пар
☐ перегретый пар
☐ стерильный пар
☐ воздух

	3. 
	Температура рабочей среды T,°С
	

	4. 
	Расход конденсата, кг/ч
	

	5. 
	Давление до конденсатоотводчика Р1, бар изб.
	

	6. 
	Давление после конденсатоотводчика (противодавление) Р2, бар изб.
	

	
	А. Давление в конечной точке приема конденсата (деаэратор, напорный конденсатопровод, атмосферный бак и др), бар изб.
	

	
	Б. Высота подъема (вертикальный участок трубопровода после конденсатоотводчика), м
	

	
	В. Длина горизонтального участка конденсатопровода (от конденсатоотводчика до конечной точки приема конденсата), м
	

	7. 
	Материал корпуса
	☐ чугун
☐ углеродистая сталь
☐ нержавеющая сталь

	8. 
	Тип присоединения
	☐ фланцевый
☐ резьбовой
☐ другой  ______________________________

	9. 
	Место установки
	☐ на улице
☐ в помещении

	10. 
	Температура окружающей среды, °С
	от                 
до

	11. 
	Диаметр конденсатопровода, DN
	

	12. 
	Предполагаемый тип конденсатоотводчика
	☐ поплавковый
☐ термостатический
☐ термодинамический
☐ с опрокинутым поплавком (стаканом)




	13. 
	Требуется обвязка конденсатоотводчика 
	☐ обратный клапан
☐ вентили
☐ фильтр
☐ смотровое стекло

	II.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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