
[image: Бланк_верхний_2021]


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА КЛАПАНА ДВУХХОДОВОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ПНЕВМОПРИВОДОМ

	Наименование заказчика
	

	Наименование и адрес объекта установки
	

	ФИО
	

	E-mail
	

	Телефон
	

	I.
	ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАПАНА

	1. 
	Диаметр условный, DN
	

	2. 
	Давление условное, PN
	

	3. 
	Рабочая среда
	☐ насыщенный пар
☐ перегретый пар
☐ вода
☐ воздух
☐ другая  _______________________________

	4. 
	Температура рабочей среды T,°С
	

	5. 
	Расход рабочей среды, кг/ч
	

	6. 
	Давление перед клапаном Р1, бар изб.
	

	7. 
	Давление после клапана Р2, бар изб.
	

	8. 
	Материал корпуса
	☐ чугун
☐ углеродистая сталь
☐ нержавеющая сталь

	9. 
	Тип присоединения
	☐ фланцевый
☐ резьбовой
☐ другой  ______________________________

	10. 
	Место установки
	☐ на улице
☐ в помещении

	11. 
	Температура окружающей среды, °С
	от                 
до

	12. 
	Диаметр трубопровода, мм
	

	II. 
	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПНЕВМОПРИВОДА

	13. 
	Тип привода
	☐ одностороннего действия
☐ нормально-открытое
☐ нормально-закрытое

	14. 
	Давление управляющей среды в пневмосистеме, бар изб.
	

	15. 
	Температура управляющей среды в пневмосистеме, °С
	

	16. 
	Позиционер
	☐ да
☐ нет

	17. 
	Обратная связь
	☐ да 
☐ нет

	18. 
	Протоколы приема данных
	☐ HART 
☐ Modbus
☐ Profibus



	19. 
	Взрывозащита
	☐ да 
☐ нет

	20. 
	Дополнительные опции
	☐ фильтр-редуктор
☐ концевые выключатели
☐ электромагнитный соленоидный клапан 3/2 (24В/220В)
☐ другое  ______________________________

	III.
	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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